{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["3包"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"3包","index":0,"n_rows":101,"n_cols":12,"rows_kept":101,"merged":[[0,0,0,11],[100,0,100,8]]}
["合肥市包河区BH202437号地块装饰固定家具、木饰面、木门采购及安装项目03包"]
["序号","楼栋","工程名称","序号","项目编码","清单(子目)名称","总包清单特征（仅供报价参考）","固定家具、木饰面、木门清单特征描述\n（报价特征范围）","单位","工程量","单价（元）","合价（元）"]
[1,"9#","工程名称：9#-公区","14","011207001003","墙面装饰板","1．部位：电梯厅、走道等\n2．龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n3．基层材料种类、规格：12mm阻燃夹板\n4. 面层材料品种、规格、颜色：12mm深橡木饰面（WD-B01），局部造型综合考虑\n5．防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：电梯厅、走道等\n4. 面层材料品种、规格、颜色：12mm深橡木饰面（WD-B01），局部造型综合考虑\n5．防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",122.54,null,{"$f":"J3*K3","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"9#","工程名称：9#-公区","15","011207001004","墙面装饰板","1．部位：电梯厅\n2．龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n3．基层材料种类、规格：12mm阻燃夹板\n4. 面层材料品种、规格、颜色：12mm中国红手扫漆饰（WD-B05）\n5．防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：电梯厅\n4. 面层材料品种、规格、颜色：12mm中国红手扫漆饰（WD-B05）\n5．防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",25.74,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"9#","工程名称：9#-公区","16","011207001005","墙面装饰板","1．部位：电梯厅\n2．龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n3．基层材料种类、规格：12mm阻燃夹板\n4. 面层材料品种、规格、颜色：实木黑色手扫漆饰面（WD-B05A）\n5．防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：电梯厅\n4. 面层材料品种、规格、颜色：实木黑色手扫漆饰面（WD-B05A）\n5．防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",2.34,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"9#","工程名称：9#-公区","17","011207001006","墙面装饰板","1. 部位：电梯厅\n2. 龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨，规格尺寸满足现场和规范要求\n3. 基层材料种类、规格：12mm阻燃夹板\n4. 面层材料品种、规格、颜色：12mm黑色手扫漆饰面（WD-B05A）\n5. 防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n7. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：电梯厅\n4. 面层材料品种、规格、颜色：12mm黑色手扫漆饰面（WD-B05A）\n5. 防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n7. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",0.38,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"9#","工程名称：9#-公区","50","010801001001","木饰面暗门","1. 部位：客房走道\n2. 龙骨材料种类、规格：30mm细木工板门芯\n3. 面层材料种类、规格：12mm深橡木饰面（WD-B01）\n4. 门套基层、面层材料种类、规格：钢龙骨等多种规格综合考虑+木饰面门套\n5. 五金：包括不限于优质合页、门磁吸、铰链、拉手等\n6. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：客房走道\n2. 龙骨材料种类、规格：30mm细木工板门芯\n3. 面层材料种类、规格：12mm深橡木饰面（WD-B01）\n4. 门套基层、面层材料种类、规格：钢龙骨等多种规格综合考虑+木饰面门套\n5. 五金：包括不限于优质合页、门磁吸、铰链、拉手等\n6. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",11.75,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"9#","工程名称：9#-公区","78","011207001013","墙面装饰板","1．部位：走道等\n2．龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n3．基层材料种类、规格：12mm阻燃夹板\n4. 面层材料品种、规格、颜色：12mm深橡木饰面（WD-B01）\n5．防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：走道等\n4. 面层材料品种、规格、颜色：12mm深橡木饰面（WD-B01）\n5．防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",208.76,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"9#","工程名称：9#-公区","79","011207001014","墙面装饰板","1．部位：走道等\n2．龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨，规格尺寸满足现场和规范要求\n3．基层材料种类、规格：12mm阻燃夹板\n4. 面层材料品种、规格、颜色：12mm深橡木饰面（WD-B01）\n5．防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：走道等\n4. 面层材料品种、规格、颜色：12mm深橡木饰面（WD-B01）\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",{"v":388.2,"d":"388.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"9#","工程名称：9#-公区","96","WB011501001001","服务台","1. 台柜规格：长2400*高1100*宽900mm\n2. 材料种类、规格：镀锌方管钢架、双层9mm阻燃夹板基层+12mm深橡木饰面（WD-B01）\n3. 外饰面：25mm巴洛克紫大理石（ST-B07）、1.2mm仿铜覆膜不锈钢踢脚（MT-B03）\n4. 台面材料、规格：25mm巴洛克紫大理石（ST-B07）台面\n5. 五金种类、规格：含所有配套不锈钢五金件\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 台柜规格：长2400*高1100*宽900mm\n2. 材料种类、规格：12mm深橡木饰面（WD-B01）\n5. 五金种类、规格：含所有配套不锈钢五金件\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m",{"v":2.4,"d":"2.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"9#","工程名称：9#-公区","102","010801001002","木质门","1. 部位：卫生间、茶水间等\n2. 门扇基层材料种类、规格：成品门芯板\n3. 面层材料种类、规格：12mm深橡木饰面（WD-B01），包含木饰面门套+阻燃板基层\n4. 五金品种、规格：包括不限于暗铰链、磁碰、天地轴、门锁、拉手等完成此项工作的全部五金配件\n5. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：卫生间、茶水间等\n2. 门扇基层材料种类、规格：成品门芯板\n3. 面层材料种类、规格：12mm深橡木饰面（WD-B01），包含木饰面门套\n4. 五金品种、规格：包括不限于暗铰链、磁碰、天地轴、门锁、拉手等完成此项工作的全部五金配件\n5. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",{"v":52.5,"d":"52.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"9#","工程名称：9#-公区","105","WB010801004003","装饰门扇安装","1.工程部位：三层卫生间、备餐间等\n2.门扇龙骨、基层材质种类、规格：成名门芯板+30mm细木工板+四周30*30mm热镀锌方通+12mm阻燃夹板+12mm雪弗板\n3.门套材料种类、规格：15mm阻燃夹板+9mm阻燃夹板+橡木饰面（WD-B01）\n4.面层材料品种、规格、颜色：正面皮革硬包（UP-B02）1.2mm仿铜不锈钢包边（MT-B04）+10mm仿铜不锈钢嵌条（MT-B04），背面橡木饰面（WD-B01）\n5.五金品种、规格：包含但不限于成品金属门把手(选样)、成品五金暗铰链(选型一侧三副)、消音胶条等完成此项工作的全部五金配件\n6.施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n7.未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1.工程部位：三层卫生间、备餐间等\n2.门扇龙骨、基层材质种类、规格：成名门芯板+30mm细木工板+四周30*30mm热镀锌方通+12mm阻燃夹板+12mm雪弗板\n3.门套材料种类、规格：橡木饰面（WD-B01）\n4.面层材料品种、规格、颜色：正面皮革硬包（UP-B02）1.2mm仿铜不锈钢包边（MT-B04）+10mm仿铜不锈钢嵌条（MT-B04），背面橡木饰面（WD-B01）\n5.五金品种、规格：包含但不限于成品金属门把手(选样)、成品五金暗铰链(选型一侧三副)、消音胶条等完成此项工作的全部五金配件\n6.施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n7.未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",3.68,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"9#","工程名称：9#-公区","109","010808001006","木门窗套","1．部位：大包厢\n2．龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n3．基层材料种类、规格：12mm阻燃夹板\n4. 面层材料品种、规格、颜色：12mm深橡木饰面（WD-B01）\n5．防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：大包厢\n4. 面层材料品种、规格、颜色：12mm深橡木饰面（WD-B01）\n5．防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",9.56,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"9#","工程名称：9#-公区","147","011207001022","墙面装饰板","1．部位：大包厢等\n2．龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑），内塞50mm厚岩棉(容重80kg/m3)\n3．基层材料种类、规格：12mm阻燃夹板\n4. 面层材料品种、规格、颜色：12mm深橡木饰面（WD-B01）\n5．防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：大包厢等\n4. 面层材料品种、规格、颜色：12mm深橡木饰面（WD-B01）\n5．防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",335.84,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"9#","工程名称：9#-公区","148","011207001023","墙面装饰板","1．部位：多功能厅等\n2．龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨，规格尺寸满足现场和规范要求，内塞50mm厚岩棉(容重80kg/m3)\n3．基层材料种类、规格：12mm阻燃夹板\n4. 面层材料品种、规格、颜色：12mm深橡木饰面（WD-B01）\n5．防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：多功能厅等\n4. 面层材料品种、规格、颜色：12mm深橡木饰面（WD-B01）\n5．防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",485.54,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"9#","工程名称：9#-公区","149","011207001024","墙面装饰板","1．部位：休息室、会客室等\n2．龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨，规格尺寸满足现场和规范要求，内塞50mm厚岩棉(容重80kg/m3)\n3．基层材料种类、规格：12mm阻燃夹板\n4. 面层材料品种、规格、颜色：12mm白色手扫漆饰面（WD-B04）\n5．防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：休息室、会客室等\n4. 面层材料品种、规格、颜色：12mm白色手扫漆饰面（WD-B04）\n5．防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",21.02,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"9#","工程名称：9#-公区","150","011207001025","墙面装饰板","1．部位：小会见室等\n2．龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑），内塞50mm厚岩棉(容重80kg/m3)\n3．基层材料种类、规格：12mm阻燃夹板\n4. 面层材料品种、规格、颜色：12mm白色手扫漆饰面（WD-B04）\n5．防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：小会见室等\n4. 面层材料品种、规格、颜色：12mm白色手扫漆饰面（WD-B04）\n5．防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",{"v":7.4,"d":"7.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"9#","工程名称：9#-公区","155","011207001030","墙面装饰板","1．部位：化妆间等\n2．龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨，规格尺寸，满足现场和规范要求，内塞50mm厚岩棉(容重80kg/m3)\n3．基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板\n4．面层材料品种、规格、颜色：墙布硬包(12mm雪弗板+扪布饰面)（WC-B04），雪弗板为穿孔板,穿孔率15%,穿孔孔径3-5MM+50mm宽橡木饰面线条（WD-A01）\n5．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：化妆间等\n4．面层材料品种、规格、颜色：50mm宽橡木饰面线条（WD-A01）\n5．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",46.62,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"9#","工程名称：9#-公区","157","011207001032","墙面装饰板","1．部位：休息室等\n2．龙骨材料种类、规格：轻钢龙骨，规格尺寸，满足现场和规范要求，内塞50mm厚岩棉(容重80kg/m3)\n3．基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板\n4．面层材料品种、规格、颜色：墙布硬包(12mm雪弗板+扪布饰面)（WC-B06），雪弗板为穿孔板,穿孔率15%,穿孔孔径3-5MM+50mm宽橡木饰面线条（WD-A01）\n5．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：休息室等\n4．面层材料品种、规格、颜色：50mm宽橡木饰面线条（WD-A01）\n5．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",9.87,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,"9#","工程名称：9#-公区","158","011207001033","墙面装饰板","1．部位：会见室等\n2．龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑），内塞50mm厚岩棉(容重80kg/m3)\n3．基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板\n4．面层材料品种、规格、颜色：墙布硬包(12mm雪弗板+扪布饰面)（WC-B06），雪弗板为穿孔板,穿孔率15%,穿孔孔径3-5MM+50mm宽橡木饰面线条（WD-A01）\n5．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：会见室等\n4．面层材料品种、规格、颜色：50mm宽橡木饰面线条（WD-A01）\n5．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",{"v":47,"d":"47.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"9#","工程名称：9#-公区","165","011210006001","卫生间隔断","1. 部位：卫生间\n2. 龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑），底部C20混凝土导墙不另列，报价综合考虑\n3. 基层材料种类、规格：12mm硅酸钙板基层，门扇基层为细木工板+12mm硅酸钙板\n4. 面层材料品种、规格、颜色：双面10mm厚仿木纹防火板（WD-B08），50mm高仿铜不锈钢踢脚线（MT-B04），门上顶面仿铜不锈钢包边(MT-B04）\n5. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n6. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：卫生间\n4. 面层材料品种、规格、颜色：双面10mm厚仿木纹防火板（WD-B08）\n5. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n6. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",{"v":18.2,"d":"18.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"9#","工程名称：9#-公区","178","WB011302005023","天棚木饰面","1. 部位：休息室\n2. 吊杆种类、规格：φ8热镀锌钢筋吊杆间距@≤1200mm，\n3. 龙骨材料种类、规格：CS60主龙骨吊件，CS60主龙骨间距@≤1200mm，C50*20*0.6次龙骨间距@400mm\n4. 基层材料种类、规格：9mm硅酸钙板\n5. 面层材料品种、规格、颜色:12mm深橡木饰面（WD-B01）\n6. 含检修口制安，以及配套设施开孔、加固、10*10mm铝条收口等\n7. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，切割等加工费不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n8. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：休息室\n5. 面层材料品种、规格、颜色:12mm深橡木饰面（WD-B01）\n6. 含检修口制安，以及配套设施开孔、加固、10*10mm铝条收口等\n7. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，切割等加工费不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n8. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",{"v":4.8,"d":"4.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"9#","工程名称：9#-公区","186","WB011501001002","洗手台+柜体","1. 部位：会见室卫生间\n2. 规格尺寸：600*300mm\n3. 龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n4. 基层材料种类、规格：12mm硅酸钙板\n5. 面层材料品种、规格、颜色：25mm水晶米黄大理石（ST-B01）台面，10mm仿木纹防火板饰面(WD-B08）、1.2mm仿铜不锈钢（MT-B04）+防火板饰面柜体、50mm高不锈钢踢脚线等\n6. 所有石材材料在施工前须做六面防护处理,石材结晶，以保证防水、防腐、防污、防油\n7. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，倒角，磨边、切割等加工费不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n8. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：会见室卫生间\n2. 规格尺寸：600*300mm\n5. 面层材料品种、规格、颜色：10mm仿木纹防火板饰面(WD-B08）+防火板饰面柜体等\n7. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，倒角，磨边、切割等加工费不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n8. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m",{"v":2.2,"d":"2.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"9#","工程名称：9#-公区","187","WB011501001003","洗手台+柜体","1. 部位：宴会卫生间\n2. 规格尺寸：600*300mm\n3. 龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n4. 基层材料种类、规格：12mm硅酸钙板\n5. 面层材料品种、规格、颜色：18mm紫云烟大理石（ST-B02）台面，10mm仿木纹防火板饰面(WD-B08）、1.2mm仿铜不锈钢（MT-B04）+防火板饰面柜体、50mm高不锈钢踢脚线等\n6. 所有石材材料在施工前须做六面防护处理,石材结晶，以保证防水、防腐、防污、防油\n7. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，倒角，磨边、切割等加工费不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n8. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：宴会卫生间\n2. 规格尺寸：600*300mm\n5. 面层材料品种、规格、颜色：10mm仿木纹防火板饰面(WD-B08）+防火板饰面柜体等\n7. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，倒角，磨边、切割等加工费不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n8. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m",{"v":5.4,"d":"5.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"9#","工程名称：9#-公区","189","WB011501001005","吊柜","1. 部位：备餐间、茶水间\n2. 柜体尺寸：350mm宽\n3. 龙骨材料种类、规格：木龙骨+镀锌钢板预埋件固定\n4. 柜体材料种类、规格：12mm深橡木饰面（WD-B01），具体由柜体厂家二次深化\n5. 五金品种、规格：包括但不限于烟斗合页、弹簧铰链、拉手等所有五金\n6. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：备餐间、茶水间\n2. 柜体尺寸：350mm宽\n3. 龙骨材料种类、规格：木龙骨+镀锌钢板预埋件固定\n4. 柜体材料种类、规格：12mm深橡木饰面（WD-B01），具体由柜体厂家二次深化\n5. 五金品种、规格：包括但不限于烟斗合页、弹簧铰链、拉手等所有五金\n6. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",44.83,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"9#","工程名称：9#-公区","190","WB011501001006","地柜","1. 部位：备餐间、茶水间\n2. 柜体尺寸：600*850mm\n3. 龙骨、基层材料种类、规格：木龙骨+18mm阻燃夹板\n4. 面层材料品种、规格、颜色：25mm巴洛克紫大理石台面（ST-B07）、深橡木饰面柜体、层板（WD-B01）等\n5. 五金品种、规格：包括但不限于烟斗合页、弹簧铰链、拉手等所有五金\n6. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：备餐间、茶水间\n2. 柜体尺寸：600*850mm\n3. 龙骨、基层材料种类、规格：木龙骨+18mm阻燃夹板\n4. 面层材料品种、规格、颜色：25mm巴洛克紫大理石台面（ST-B07）、深橡木饰面柜体、层板（WD-B01）等\n5. 五金品种、规格：包括但不限于烟斗合页、弹簧铰链、拉手等所有五金\n6. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m",25.53,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,"9#","工程名称：9#-公区","191","WB011501001007","衣柜","1．部位：卫生间过道等\n2．规格：400mm宽\n3．龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）、30*30mm木方(阻燃处理)\n4．基层板材料种类、规格：15mm阻燃夹板等基层类型及厚度综合考虑\n5．材料种类：12mm深橡木饰面（WD-B01）、抽屉柜、不锈钢门把手、不锈钢踢脚线等\n6．五金种类、规格：单价包含五金合页、抽屉滑轨、阻尼隔振胶垫、暗藏灯槽等\n7．按照立面投影面积计算\n8．防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n9．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n10．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：卫生间过道等\n2．规格：400mm宽\n5．材料种类：12mm深橡木饰面（WD-B01）\n6．五金种类、规格：单价包含五金合页、抽屉滑轨、阻尼隔振胶垫、暗藏灯槽等\n7．按照立面投影面积计算\n8．防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n9．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n10．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",{"v":7.8,"d":"7.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"9#","工程名称：9#-公区","200","010801001003","木质门","1. 部位：公共卫生间\n2. 门扇基层材料种类、规格：成品门芯板\n3. 面层材料种类、规格：12mm深橡木饰面（WD-B01），包含木饰面门套+阻燃板基层\n4. 五金品种、规格：包括不限于暗铰链、磁碰、天地轴、门锁、拉手等完成此项工作的全部五金配件\n5. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：公共卫生间\n2. 门扇基层材料种类、规格：成品门芯板\n3. 面层材料种类、规格：12mm深橡木饰面（WD-B01），包含木饰面门套\n4. 五金品种、规格：包括不限于暗铰链、磁碰、天地轴、门锁、拉手等完成此项工作的全部五金配件\n5. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",4.56,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[27,"9#","工程名称：9#-公区","201","WB010801004004","装饰门扇安装","1. 部位：残卫移门(满足自动关闭及防烟性能）\n2. 门扇龙骨材料种类、规格：成品门芯板\n3. 面层材料种类、规格：12mm深橡木饰面（WD-B01），不锈钢门框+四周热镀锌方通固定\n4. 五金品种、规格：包括不限于移门轨道、暗铰链、磁碰、天地轴、隐藏拉手等完成此项工作的全部五金配件\n5. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：残卫移门(满足自动关闭及防烟性能）\n2. 门扇龙骨材料种类、规格：成品门芯板\n3. 面层材料种类、规格：12mm深橡木饰面（WD-B01），不锈钢门框+四周热镀锌方通固定\n4. 五金品种、规格：包括不限于移门轨道、暗铰链、磁碰、天地轴、隐藏拉手等完成此项工作的全部五金配件\n5. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",2.52,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[28,"9#","工程名称：9#-公区","212","011207001035","墙面装饰板","1．部位：卫生间\n2．基层材料种类、规格：12mm阻燃夹板\n3. 面层材料品种、规格、颜色：10mm仿木纹防火板（WD-B08）\n4．防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n5. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n6．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：卫生间\n3. 面层材料品种、规格、颜色：10mm仿木纹防火板（WD-B08）\n4．防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n5. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n6．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",4.07,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[29,"9#","工程名称：9#-公区","214","011210006004","卫生间隔断","1. 部位：公区卫生间\n2. 龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑），底部C20混凝土导墙不另列，报价综合考虑\n3. 基层材料种类、规格：12mm硅酸钙板基层，门扇基层为细木工板+12mm硅酸钙板\n4. 面层材料品种、规格、颜色：双面10mm厚仿木纹防火板（WD-B08），50mm高仿铜不锈钢踢脚线（MT-B04），门上顶面仿铜不锈钢包边(MT-B04）\n5. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n6. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：公区卫生间\n4. 面层材料品种、规格、颜色：双面10mm厚仿木纹防火板（WD-B08）\n5. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n6. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",48.58,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[30,"9#","工程名称：9#-公区","219","WB011501001008","洗手台+柜体","1. 部位：公共卫生间\n2. 规格尺寸：600*300mm\n3. 龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n4. 基层材料种类、规格：12mm硅酸钙板\n5. 面层材料品种、规格、颜色：18mm雪花白大理石（ST-B10）台面，10mm仿木纹防火板饰面(WD-B08）、1.2mm仿铜不锈钢（MT-B04）+防火板饰面柜体、50mm高不锈钢踢脚线等\n6. 所有石材材料在施工前须做六面防护处理,石材结晶，以保证防水、防腐、防污、防油\n7. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，倒角，磨边、切割等加工费不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n8. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：公共卫生间\n2. 规格尺寸：600*300mm\n5. 面层材料品种、规格、颜色：10mm仿木纹防火板饰面(WD-B08）+防火板饰面柜体等\n7. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，倒角，磨边、切割等加工费不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n8. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m",4.52,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[31,"9#","工程名称：9#-公区","228","010801001004","木质门","1. 部位：卫生间、茶水间等\n2. 门扇基层材料种类、规格：成品门芯板\n3. 面层材料种类、规格：12mm深橡木饰面（WD-B01），包含木饰面门套+阻燃板基层\n4. 五金品种、规格：包括不限于暗铰链、磁碰、天地轴、门锁、拉手等完成此项工作的全部五金配件\n5. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","2. 门扇基层材料种类、规格：成品门芯板\n3. 面层材料种类、规格：12mm深橡木饰面（WD-B01），包含木饰面门套\n4. 五金品种、规格：包括不限于暗铰链、磁碰、天地轴、门锁、拉手等完成此项工作的全部五金配件\n5. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",39.78,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[32,"9#","工程名称：9#-公区","267","WB011501001011","衣柜","1．部位：警卫等\n2．规格：600mm宽\n3．龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）、30*30mm木方(阻燃处理)\n4．基层板材料种类、规格：15mm阻燃夹板等基层类型及厚度综合考虑\n5．材料种类：12mm深橡木饰面（WD-B01）、抽屉柜、不锈钢门把手、不锈钢踢脚线等\n6．五金种类、规格：单价包含五金合页、抽屉滑轨、阻尼隔振胶垫、暗藏灯槽等\n7．按照立面投影面积计算\n8．防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n9．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n10．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：警卫等\n2．规格：600mm宽\n5．材料种类：12mm深橡木饰面（WD-B01）、抽屉柜、不锈钢门把手等\n6．五金种类、规格：单价包含五金合页、抽屉滑轨、阻尼隔振胶垫、暗藏灯槽等\n7．按照立面投影面积计算\n8．防护材料种类：所有装修用木基层均应进行防火、防腐处理\n9．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n10．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",7.92,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[33,"9#","工程名称：9#-公区","276","010801001005","木质门","1. 部位：备餐间\n2. 门扇基层材料种类、规格：成品门芯板\n3. 面层材料种类、规格：12mm深橡木饰面（WD-B01），包含木饰面门套+阻燃板基层\n4. 五金品种、规格：包括不限于暗铰链、磁碰、天地轴、门锁、拉手等完成此项工作的全部五金配件\n5. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：备餐间\n2. 门扇基层材料种类、规格：成品门芯板\n3. 面层材料种类、规格：12mm深橡木饰面（WD-B01），包含木饰面门套\n4. 五金品种、规格：包括不限于暗铰链、磁碰、天地轴、门锁、拉手等完成此项工作的全部五金配件\n5. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",1.94,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[34,"9#","工程名称：9#-DX套房","3","010801001001","入户门","1. 部位：套房入户门\n2．门室内侧外框尺寸：1520*3000mm，室外侧外框尺寸详见设计文件\n3．门套材料种类、规格：室内侧15mm阻燃夹板+木饰面门套(WD-A05 )，过道侧1.2mm厚黄古铜不锈钢线条(MT-A01)\n4．门楣材料种类、规格：15mm阻燃夹板+9mm阻燃夹板+木饰面门楣（WD-A05）\n5．门扇饰面材质种类、规格：木饰面入户门(WD-A05)，包含20mm细木工板成品门芯、镀锌方通钢龙骨，双面9mm阻燃夹板，外侧1.2mm厚黄古铜不锈钢线条(MT-A01)\n6．五金品种、规格：包含但不限于凸轮暗藏闭门器、门底挡尘条、猫眼、防盗链、门碰、暗藏五金合页(选型一侧三副)、消音胶条等五金件,门锁此处不计入\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：套房入户门\n2．门室内侧外框尺寸：1520*3000mm，室外侧外框尺寸详见设计文件\n3．门套材料种类、规格：木饰面门套(WD-A05 )，\n4．门楣材料种类、规格：木饰面门楣（WD-A05）\n5．门扇饰面材质种类、规格：木饰面入户门(WD-A05)，包含20mm细木工板成品门芯、镀锌方通钢龙骨，双面9mm阻燃夹板\n6．五金品种、规格：包含但不限于凸轮暗藏闭门器、门底挡尘条、猫眼、防盗链、门碰、暗藏五金合页(选型一侧三副)、消音胶条等五金件,门锁此处不计入\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","樘",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[35,"9#","工程名称：9#-DX套房","4","010801001002","木质门","1．部位：套房内卧室、客厅、衣帽间、卫生间等\n2．门套材料种类、规格：12mm阻燃夹板+木饰面门套(WD-A05 )\n3．门楣材料种类、规格：9mm阻燃夹板+木饰面门楣（WD-A05）\n4．门扇饰面材质种类、规格：木饰面门(WD-A05)，包含20mm细木工板成品门芯、20*40mm热镀锌方通钢龙骨等\n5．五金品种、规格：包含但不限于门碰、暗藏五金合页、消音胶条、门把手等五金件\n6．按最大外框尺寸计算\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：套房内卧室、客厅、衣帽间、卫生间等\n2．门套材料种类、规格：木饰面门套(WD-A05 )\n3．门楣材料种类、规格：木饰面门楣（WD-A05）\n4．门扇饰面材质种类、规格：木饰面门(WD-A05)，包含20mm细木工板成品门芯、20*40mm热镀锌方通钢龙骨等\n5．五金品种、规格：包含但不限于门碰、暗藏五金合页、消音胶条、门把手等五金件\n6．按最大外框尺寸计算\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",{"v":27.3,"d":"27.30"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[36,"9#","工程名称：9#-DX套房","45","011207001001","墙面装饰板","1．部位：玄关、客厅、书房、卧室墙面\n2．龙骨材料种类、规格：轻钢副龙骨\n3．基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板\n4．面层材料品种、规格、颜色：12mm木饰面（WD-A05）\n5．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：玄关、客厅、书房、卧室墙面\n4．面层材料品种、规格、颜色：12mm木饰面（WD-A05）\n5．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",7.49,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[37,"9#","工程名称：9#-DX套房","46","011207001002","墙面装饰板","1．部位：玄关、客厅、书房、卧室墙面\n2．基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板，局部阻燃夹板加固报价综合考虑\n3．面层材料品种、规格、颜色：12mm木饰面（WD-A05）\n4．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n5．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n6．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：玄关、客厅、书房、卧室墙面\n3．面层材料品种、规格、颜色：12mm木饰面（WD-A05）\n4．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n5．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n6．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",{"v":287.2,"d":"287.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[38,"9#","工程名称：9#-DX套房","50","011207001006","墙面装饰板","1. 部位：床头背景墙\n2. 龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n3. 基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板+9.5mm耐火石膏板\n4. 面层材料品种、规格、颜色：一边12mm橡木饰面（WD-A01）+一边墙布饰面（WC-A04A）+1.2mm厚黄古铜不锈钢(MT-A01)+40*70不锈钢方通等\n5. 防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：床头背景墙\n4. 面层材料品种、规格、颜色：一边12mm橡木饰面（WD-A01）\n5. 防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",7.56,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[39,"9#","工程名称：9#-DX套房","83","WB011501001001","玄关柜、衣柜","1．规格：宽600mm*高3000mm\n2．龙骨材质种类、规格：30*30mm木方(阻燃处理)、镀锌钢龙骨（规格型号综合考虑）\n3．基层板材质种类、规格：9mm阻燃夹板、15mm阻燃夹板、9mm硅酸钙板等基层类型及厚度综合考虑\n4．材料种类：12mm厚橡木饰面（WD-A01）、墙布饰面(WC-A04C)，橡木饰面抽屉柜、不锈钢门把手、夹丝玻璃(GLA-01）、黄古铜不锈钢(MT-A01）等\n5．五金种类、规格：单价包含挂衣杆、五金合页、抽屉滑轨、阻尼隔振胶垫、暗藏灯槽等\n6．按照立面投影面积计算\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．规格：宽600mm*高3000mm\n4．材料种类：12mm厚橡木饰面（WD-A01）、橡木饰面抽屉柜、不锈钢门把手、夹丝玻璃(GLA-01）、黄古铜不锈钢(MT-A01）等\n5．五金种类、规格：单价包含挂衣杆、五金合页、抽屉滑轨、阻尼隔振胶垫、暗藏灯槽等\n6．按照立面投影面积计算\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",{"v":22.5,"d":"22.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[40,"9#","工程名称：9#-DX套房","84","WB011501001002","行李柜","1．规格：长1430mm*宽650mm*高3000mm\n2．龙骨材质种类、规格：30*30mm木方(阻燃处理)\n3．基层板材质种类、规格：9mm阻燃夹板、15mm阻燃夹板、9mm硅酸钙板等基层类型及厚度综合考虑\n4．材料种类：12mm厚橡木饰面（WD-A01）、墙布饰面(WC-A04C)，橡木饰面抽屉柜、不锈钢门把手、夹丝玻璃(GL-A01）、黄古铜不锈钢(MT-A01）、18mm星白大理石（ST-02）等\n5．五金种类、规格：单价包含挂衣杆、五金合页、抽屉滑轨、阻尼隔振胶垫、暗藏灯槽等\n6．按照立面投影面积计算\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．规格：长1430mm*宽650mm*高3000mm\n4．材料种类：12mm厚橡木饰面（WD-A01）、橡木饰面抽屉柜、不锈钢门把手、夹丝玻璃(GL-A01）、黄古铜不锈钢(MT-A01）、18mm星白大理石（ST-02）等\n5．五金种类、规格：单价包含挂衣杆、五金合页、抽屉滑轨、阻尼隔振胶垫、暗藏灯槽等\n6．按照立面投影面积计算\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",8.58,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[41,"9#","工程名称：9#-DX套房","85","WB011501001003","洗手台+柜体","1. 部位：卫生间、餐厅\n2．规格：宽600mm*高850mm\n3．龙骨材料种类、规格：局部热镀锌方通等钢龙骨规格型号综合考虑\n4．面层材料品种、规格、颜色：18mm星白大理石(ST-A02)台面及挡水条、橡木饰面柜体及橡木饰面隔板（WD-A01）、局部1.2mm厚黄古铜不锈钢(MT-A01)装饰嵌条及包边等\n5. 所有石材材料在施工前须做六面防护处理,石材结晶，以保证防水、防腐、防污、防油\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，倒角，磨边、切割等加工费不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：卫生间、餐厅\n2．规格：宽600mm*高850mm\n4．面层材料品种、规格、颜色：橡木饰面柜体及橡木饰面隔板（WD-A01）、局部1.2mm厚黄古铜不锈钢(MT-A01)装饰嵌条及包边等\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，倒角，磨边、切割等加工费不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m",{"v":7.2,"d":"7.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[42,"9#","工程名称：9#-JS-1套房","3","010801001001","入户门","1．部位：套房入户门\n2．门室内侧外框尺寸：1520*3000mm，室外侧外框尺寸详见设计文件\n3．门套材料种类、规格：室内侧15mm阻燃夹板+橡木饰面门套(WD-A01 )，过道侧1.2mm厚黄古铜不锈钢线条(MT-A01)\n4．门楣材料种类、规格：15mm阻燃夹板+9mm阻燃夹板+橡木饰面门楣（WD-A01）\n5．门扇饰面材质种类、规格：橡木饰面入户门(WD-A01)，包含20mm细木工板成品门芯、30*30*3mm热镀锌方通钢龙骨，双面9mm阻燃夹板，外侧1.2mm黄古铜不锈钢（防指纹）线条(MT-A01)\n6．五金品种、规格：包含但不限于凸轮暗藏闭门器、门底挡尘条、猫眼、防盗链、门碰、暗藏五金合页(选型一侧三副)、消音胶条等五金件,门锁此处不计入\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：套房入户门\n2．门室内侧外框尺寸：1520*3000mm，室外侧外框尺寸详见设计文件\n3．门套材料种类、规格：橡木饰面门套(WD-A01 )\n4．门楣材料种类、规格：橡木饰面门楣（WD-A01）\n5．门扇饰面材质种类、规格：橡木饰面入户门(WD-A01)，包含20mm细木工板成品门芯、30*30*3mm热镀锌方通钢龙骨，双面9mm阻燃夹板\n6．五金品种、规格：包含但不限于凸轮暗藏闭门器、门底挡尘条、猫眼、防盗链、门碰、暗藏五金合页(选型一侧三副)、消音胶条等五金件,门锁此处不计入\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","樘",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[43,"9#","工程名称：9#-JS-1套房","4","010801001002","木质门","1．部位：套房内卧室、客厅、衣帽间、卫生间等\n2．门套材料种类、规格：12mm阻燃夹板+橡木饰面门套(WD-A01 )\n3．门楣材料种类、规格：9mm阻燃夹板+橡木饰面门楣（WD-A01）\n4．门扇饰面材质种类、规格：橡木饰面门(WD-A01)，包含20mm细木工板成品门芯、20*40mm热镀锌方通钢龙骨等\n5．五金品种、规格：包含但不限于门碰、暗藏五金合页、消音胶条、门把手等五金件\n6．按最大外框尺寸计算\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：套房内卧室、客厅、衣帽间、卫生间等\n2．门套材料种类、规格：橡木饰面门套(WD-A01 )\n3．门楣材料种类、规格：橡木饰面门楣（WD-A01）\n4．门扇饰面材质种类、规格：橡木饰面门(WD-A01)，包含20mm细木工板成品门芯、20*40mm热镀锌方通钢龙骨等\n5．五金品种、规格：包含但不限于门碰、暗藏五金合页、消音胶条、门把手等五金件\n6．按最大外框尺寸计算\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",14.16,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[44,"9#","工程名称：9#-JS-1套房","5","010801001003","木质门","1．部位：衣帽间通往卫生间\n2．门套材料种类、规格：12mm阻燃夹板，局部双层+1.2mm黄古铜不锈钢（MT-A01）\n3．门楣材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）+12mm阻燃夹板+12mm橡木饰面（WD-A01）\n4．门扇饰面材质种类、规格：橡木饰面门(WD-A01)，包含成品门芯板、黄古铜不锈钢（MT-A01）等\n5．五金品种、规格：包含但不限于液压门轴、滑轨、消音胶条、门把手等五金件\n6．按外框尺寸计算\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：衣帽间通往卫生间\n2．门套材料种类、规格：1.2mm黄古铜不锈钢（MT-A01）\n3．门楣材料种类、规格：12mm橡木饰面（WD-A01）\n4．门扇饰面材质种类、规格：橡木饰面门(WD-A01)，包含成品门芯板、黄古铜不锈钢（MT-A01）等\n5．五金品种、规格：包含但不限于液压门轴、滑轨、消音胶条、门把手等五金件\n6．按外框尺寸计算\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",5.04,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[45,"9#","工程名称：9#-JS-1套房","45","011207001001","墙面装饰板","1. 部位：客厅、卧室、玄关、衣帽间等\n2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板+10mm成品木挂条调平，局部加固综合考虑\n3．面层材料品种、规格、颜色：12mm橡木饰面（WD-A01）\n4．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n5．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n6．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：客厅、卧室、玄关、衣帽间等\n3．面层材料品种、规格、颜色：12mm橡木饰面（WD-A01）\n4．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n5．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n6．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",174.31,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[46,"9#","工程名称：9#-JS-1套房","46","011207001002","墙面装饰板","1. 部位：玄关、客厅及电视背景墙、卧室等\n2. 龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n3. 基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板\n4．面层材料品种、规格、颜色：12mm橡木饰面（WD-A01）\n5．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：玄关、客厅及电视背景墙、卧室等\n4．面层材料品种、规格、颜色：12mm橡木饰面（WD-A01）\n5．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",36.25,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[47,"9#","工程名称：9#-JS-1套房","56","011207001011","墙面装饰板","1. 部位：电视背景墙等\n2. 龙骨材料种类、规格：30*20mm木龙骨，阻燃处理\n3. 面层材料品种、规格、颜色：12mm实木黑色漆面板（WD-A04）\n4. 防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n5．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n6．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：电视背景墙等\n3. 面层材料品种、规格、颜色：12mm实木黑色漆面板（WD-A04）\n4. 防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n5．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n6．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",16.04,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[48,"9#","工程名称：9#-JS-1套房","61","011207001015","墙面装饰板","1. 部位：床头背景墙等\n2. 龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n3. 基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板+9.5mm耐火石膏板\n4. 面层材料品种、规格、颜色：一边12mm橡木饰面（WD-A01）+一边墙布饰面（WC-A04A）+1.2mm黄古铜不锈钢(MT-A01)+40*70不锈钢方通等\n5. 防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：床头背景墙等\n4. 面层材料品种、规格、颜色：一边12mm橡木饰面（WD-A01）\n5. 防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",7.56,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[49,"9#","工程名称：9#-JS-1套房","85","WB011501001001","玄关柜","1. 部位：玄关\n2. 柜体尺寸：1100*600*3000mm\n3. 龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）、30*30mm木方(阻燃处理)等\n4．基层板材料种类、规格：9mm阻燃夹板、15mm阻燃夹板、9mm硅酸钙板等基层类型及厚度综合考虑\n5．材料种类：12mm厚橡木饰面（WD-A01）、墙布饰面(WC-A04B)、黄古铜不锈钢（MT-A01）、橡木饰面抽屉柜、不锈钢门把手、6+1.52.pvb+6mm夹丝玻璃(GL-A01)等\n6．五金种类、规格：单价包含挂衣杆、五金合页、抽屉滑轨、阻尼隔振胶垫、暗藏灯槽等\n7．按照立面投影面积计算\n8．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n9．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n10．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：玄关\n2. 柜体尺寸：1100*600*3000mm\n5．材料种类：12mm厚橡木饰面（WD-A01）、黄古铜不锈钢（MT-A01）、橡木饰面抽屉柜、不锈钢门把手、6+1.52.pvb+6mm夹丝玻璃(GL-A01)等\n6．五金种类、规格：单价包含挂衣杆、五金合页、抽屉滑轨、阻尼隔振胶垫、暗藏灯槽等\n7．按照立面投影面积计算\n8．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n9．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n10．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",{"v":6.6,"d":"6.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[50,"9#","工程名称：9#-JS-1套房","86","WB011501001002","衣帽间衣柜","1. 部位：衣帽间\n2. 柜体尺寸：650mm*3000mm*长（具体详见设计文件）\n3. 龙骨材质种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）、木龙骨等\n4．基层板材质种类、规格：基层类型及厚度综合考虑，具体详见设计文件\n5．材料种类：12mm橡木饰面（WD-A01）、墙布饰面(WC-A04B)、6+1.52.pvb+6mm夹丝玻璃(GL-A01)、星白大理石台面（ST-02）、黄古铜不锈钢（MT-A01），橡木饰面抽屉柜、不锈钢踢脚线(MT-A01)等\n6．五金种类、规格：单价包含挂衣杆、五金合页、抽屉滑轨、阻尼隔振胶垫、暗藏灯槽等\n7．按照立面投影面积计算\n8．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n9．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n10．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：衣帽间\n2. 柜体尺寸：650mm*3000mm*长（具体详见设计文件）\n5．材料种类：12mm橡木饰面（WD-A01）、6+1.52.pvb+6mm夹丝玻璃(GL-A01)、星白大理石台面（ST-02）、黄古铜不锈钢（MT-A01），橡木饰面抽屉柜等\n6．五金种类、规格：单价包含挂衣杆、五金合页、抽屉滑轨、阻尼隔振胶垫、暗藏灯槽等\n7．按照立面投影面积计算\n8．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n9．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n10．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",{"v":13.2,"d":"13.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[51,"9#","工程名称：9#-JS-1套房","87","WB011501001003","洗手台+柜体","1. 部位：卫生间\n2．规格：长1200mm*宽600mm*高850mm\n3．龙骨材料种类、规格：局部热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n4．面层材料品种、规格、颜色：18mm鎏金白玉大理石(ST-A04)台面及挡水条、橡木饰面柜体及橡木饰面隔板（WD-A01 ）、局部1.2mm厚黄古铜不锈钢(MT-A01)装饰嵌条、踢脚线及包边，单价包含灯槽成型等\n5. 所有石材材料在施工前须做六面防护处理,石材结晶，以保证防水、防腐、防污、防油\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，倒角，磨边、切割等加工费不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：卫生间\n2．规格：长1200mm*宽600mm*高850mm\n4．面层材料品种、规格、颜色：橡木饰面柜体及橡木饰面隔板（WD-A01 ）、局部1.2mm厚黄古铜不锈钢(MT-A01)装饰嵌条及包边，单价包含灯槽成型等\n5. 所有石材材料在施工前须做六面防护处理,石材结晶，以保证防水、防腐、防污、防油\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，倒角，磨边、切割等加工费不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m",{"v":4.8,"d":"4.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[52,"9#","工程名称：9#-JS-2套房","3","010801001001","入户门","1．部位：JS套房\n2．门室内侧外框尺寸：1520*3000mm，室外侧外框尺寸详见设计文件\n3．门套材料种类、规格：室内侧15mm阻燃夹板+橡木饰面门套(WD-A01 )，过道侧1.2mm黄古铜不锈钢线条(MT-A01)\n4．门楣材料种类、规格：15mm阻燃夹板+9mm阻燃夹板+橡木饰面门楣（WD-A01）\n5．门扇饰面材质种类、规格：橡木饰面入户门(WD-A01)，包含20mm细木工板成品门芯、30*30*3mm热镀锌方通钢龙骨，双面9mm阻燃夹板，外侧1.2mm古铜拉丝不锈钢（防指纹）线条(MT-A01)\n6．五金品种、规格：包含但不限于凸轮暗藏闭门器、门底挡尘条、猫眼、防盗链、门碰、暗藏五金合页(选型一侧三副)、消音胶条等五金件,门锁此处不计入\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由业主和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：JS套房\n2．门室内侧外框尺寸：1520*3000mm，室外侧外框尺寸详见设计文件\n3．门套材料种类、规格：橡木饰面门套(WD\n-A01 )\n4．门楣材料种类、规格：橡木饰面门楣（WD-A01）\n5．门扇饰面材质种类、规格：橡木饰面入户门(WD-A01)，包含20mm细木工板成品门芯、30*30*3mm热镀锌方通钢龙骨，双面9mm阻燃夹板\n6．五金品种、规格：包含但不限于凸轮暗藏闭门器、门底挡尘条、猫眼、防盗链、门碰、暗藏五金合页(选型一侧三副)、消音胶条等五金件,门锁此处不计入\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由业主和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","樘",{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[53,"9#","工程名称：9#-JS-2套房","4","010801001002","木质门","1．部位：户内装饰单开门\n2．门套材料种类、规格：12mm阻燃夹板+橡木饰面门套(WD-A01 )\n3．门楣材料种类、规格：9mm阻燃夹板+橡木饰面门楣（WD-A01）\n4．门扇饰面材质种类、规格：橡木饰面门(WD-A01)，包含20mm细木工板成品门芯、20*40mm热镀锌方通钢龙骨等\n5．五金品种、规格：包含但不限于门碰、暗藏五金合页、消音胶条、门把手等五金件\n6．按最大外框尺寸计算\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由业主和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：户内装饰单开门\n2．门套材料种类、规格：橡木饰面门套(WD-A01 )\n3．门楣材料种类、规格：橡木饰面门楣（WD-A01）\n4．门扇饰面材质种类、规格：橡木饰面门(WD-A01)，包含20mm细木工板成品门芯、20*40mm热镀锌方通钢龙骨等\n5．五金品种、规格：包含但不限于门碰、暗藏五金合页、消音胶条、门把手等五金件\n6．按最大外框尺寸计算\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由业主和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",25.29,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[54,"9#","工程名称：9#-JS-2套房","5","010801001003","木质门","1．部位：户内装饰移门\n2．门套材料种类、规格：12mm阻燃夹板，局部双层+1.2mm古铜拉丝不锈钢（MT-A01）\n3．门楣材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）+12mm阻燃夹板+橡木饰面（WD-A01）\n4．门扇饰面材质种类、规格：橡木饰面（WD-A01），包含成品门芯板、1.2mm黄古铜不锈钢（MT-A01）等\n5．五金品种、规格：包含但不限于液压门轴、滑轨、消音胶条、门把手等五金件\n6．按外框尺寸计算\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由业主和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：户内装饰移门\n2．门套材料种类、规格：1.2mm古铜拉丝不锈钢（MT-A01）\n3．门楣材料种类、规格：橡木饰面（WD-A01）\n4．门扇饰面材质种类、规格：橡木饰面（WD-A01），包含成品门芯板、1.2mm黄古铜不锈钢（MT-A01）等\n5．五金品种、规格：包含但不限于液压门轴、滑轨、消音胶条、门把手等五金件\n6．按外框尺寸计算\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由业主和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",7.38,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[55,"9#","工程名称：9#-JS-2套房","43","011207001001","墙面装饰板","1. 部位：客厅、卧室、玄关、衣帽间等\n2. 基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板+10mm成品木挂条调平，局部加固综合考虑\n3．面层材料品种、规格、颜色：12mm橡木饰面（WD-A01）\n4．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n5．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n6．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：客厅、卧室、玄关、衣帽间等\n3．面层材料品种、规格、颜色：12mm橡木饰面（WD-A01）\n4．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n5．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n6．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",247.44,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[56,"9#","工程名称：9#-JS-2套房","44","011207001002","墙面装饰板","1. 部位：玄关、客厅及电视背景墙、卧室等\n2. 龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n3. 基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板\n4．面层材料品种、规格、颜色：12mm橡木饰面（WD-A01）\n5．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：玄关、客厅及电视背景墙、卧室等\n4．面层材料品种、规格、颜色：12mm橡木饰面（WD-A01）\n5．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",50.42,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[57,"9#","工程名称：9#-JS-2套房","56","011207001013","墙面装饰板","1. 部位：电视背景墙等\n2. 龙骨材料种类、规格：30*20mm木龙骨，阻燃处理\n3. 面层材料品种、规格、颜色：12mm实木黑色漆面板（WD-A04）\n4. 防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n5．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n6．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：电视背景墙等\n3. 面层材料品种、规格、颜色：12mm实木黑色漆面板（WD-A04）\n4. 防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n5．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n6．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",7.67,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[58,"9#","工程名称：9#-JS-2套房","61","011207001017","墙面装饰板","1. 部位：床头背景墙等\n2. 龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n3. 基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板+9.5mm耐火石膏板\n4. 面层材料品种、规格、颜色：一边12mm橡木饰面（WD-A01）+一边墙布饰面（WC-A04A）+1.2mm黄古铜不锈钢(MT-A01)+40*70不锈钢方通等\n5. 防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：床头背景墙等\n4. 面层材料品种、规格、颜色：一边12mm橡木饰面（WD-A01）\n5. 防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",11.34,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[59,"9#","工程名称：9#-JS-2套房","86","WB011501001001","玄关柜","1. 部位：玄关\n2. 柜体尺寸：1100*600*3000mm\n3. 龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）、30*30mm木方(阻燃处理)等\n4．基层板材料种类、规格：9mm阻燃夹板、15mm阻燃夹板、9mm硅酸钙板等基层类型及厚度综合考虑\n5．材料种类：12mm厚橡木饰面（WD-A01）、墙布饰面(WC-A04)、1.2mm黄古铜不锈钢（MT-A01）、橡木饰面抽屉柜、不锈钢门把手、夹丝玻璃（GL-A01）等\n6．五金种类、规格：单价包含挂衣杆、五金合页、抽屉滑轨、阻尼隔振胶垫、暗藏灯槽等\n7．按照立面投影面积计算\n8．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n9．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n10．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：玄关\n2. 柜体尺寸：1100*600*3000mm\n5．材料种类：12mm厚橡木饰面（WD-A01、1.2mm黄古铜不锈钢（MT-A01）、橡木饰面抽屉柜、不锈钢门把手、夹丝玻璃（GL-A01）等\n6．五金种类、规格：单价包含挂衣杆、五金合页、抽屉滑轨、阻尼隔振胶垫、暗藏灯槽等\n7．按照立面投影面积计算\n8．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n9．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n10．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",{"v":9.9,"d":"9.90"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[60,"9#","工程名称：9#-JS-2套房","87","WB011501001002","衣帽间衣柜","1. 部位：衣帽间\n2. 柜体尺寸：650mm*3000mm*长（具体详见设计文件）\n3. 龙骨材质种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）、木龙骨等\n4．基层板材质种类、规格：基层类型及厚度综合考虑，具体详见设计文件\n5．材料种类：12mm橡木饰面（WD-A01）、墙布饰面(WC-A04)、夹丝玻璃（GL-A01）、星白大理石台面（ST-02）、1.2mm黄古铜不锈钢（MT-A01），橡木饰面抽屉柜、不锈钢踢脚线(MT-A01)等\n6．五金种类、规格：单价包含挂衣杆、五金合页、抽屉滑轨、阻尼隔振胶垫、暗藏灯槽等\n7．按照立面投影面积计算\n8．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n9．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n10．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：衣帽间\n2. 柜体尺寸：650mm*3000mm*长（具体详见设计文件）\n5．材料种类：12mm橡木饰面（WD-A01）、夹丝玻璃（GL-A01）、星白大理石台面（ST-02）、1.2mm黄古铜不锈钢（MT-A01），橡木饰面抽屉柜等\n6．五金种类、规格：单价包含挂衣杆、五金合页、抽屉滑轨、阻尼隔振胶垫、暗藏灯槽等\n7．按照立面投影面积计算\n8．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n9．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n10．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",27.36,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[61,"9#","工程名称：9#-JS-2套房","88","WB011501001003","洗手台+柜体","1. 部位：卫生间\n2．规格：长1200mm*宽600mm*高850mm\n3．龙骨材料种类、规格：局部热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n4．面层材料品种、规格、颜色：18mm鎏金白玉大理石(ST-A04)台面及挡水条、橡木饰面柜体及橡木饰面隔板（WD-A01 ）、局部1.2mm黄古铜不锈钢(MT-A01)装饰嵌条、踢脚线及包边，单价包含灯槽成型等\n5. 所有石材材料在施工前须做六面防护处理,石材结晶，以保证防水、防腐、防污、防油\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，倒角，磨边、切割等加工费不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：卫生间\n2．规格：长1200mm*宽600mm*高850mm\n4．面层材料品种、规格、颜色：橡木饰面柜体及橡木饰面隔板（WD-A01 ）、局部1.2mm黄古铜不锈钢(MT-A01)装饰嵌条及包边，单价包含灯槽成型等\n5. 所有石材材料在施工前须做六面防护处理,石材结晶，以保证防水、防腐、防污、防油\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，倒角，磨边、切割等加工费不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m",{"v":7.2,"d":"7.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[62,"9#","工程名称：9#-K标间客房","3","010801001001","入户门","1．部位：标间客房\n2．门室内侧外框尺寸：1180*3000mm，室外侧外框尺寸详见设计文件\n3．门套材料种类、规格：室内侧15mm阻燃夹板+橡木饰面门套(WD-A01 )，过道侧1.2mm黄古铜不锈钢线条(MT-A01)\n4．门楣材料种类、规格：15mm阻燃夹板+9mm阻燃夹板+橡木饰面门楣（WD-A01）\n5．门扇材料种类、规格：橡木饰面入户门(WD-A01)，包含30mm细木工板成品门芯、20*40mm热镀锌方通钢龙骨，双面9mm阻燃夹板，外侧1.2mm黄古铜不锈钢（防指纹）线条(MT-A01)\n6．五金品种、规格：包含但不限于凸轮暗藏闭门器、门底挡尘条、猫眼、防盗链、门碰、暗藏五金合页(选型一侧三副)、消音胶条等五金件,门锁此处报价不考虑\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：标间客房\n2．门室内侧外框尺寸：1180*3000mm，室外侧外框尺寸详见设计文件\n3．门套材料种类、规格：橡木饰面门套(WD-A01 )\n4．门楣材料种类、规格：橡木饰面门楣（WD-A01）\n5．门扇材料种类、规格：橡木饰面入户门(WD-A01)，包含30mm细木工板成品门芯、20*40mm热镀锌方通钢龙骨，双面9mm阻燃夹板\n6．五金品种、规格：包含但不限于凸轮暗藏闭门器、门底挡尘条、猫眼、防盗链、门碰、暗藏五金合页(选型一侧三副)、消音胶条等五金件,门锁此处报价不考虑\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","樘",{"v":19,"d":"19.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[63,"9#","工程名称：9#-K标间客房","47","011207001002","墙面装饰板","1．部位：客房区床背景\n2．龙骨材料种类、规格：50mm竖向天地龙骨\n3．基层材料种类、规格：12mm阻燃夹板\n4．面层材料品种、规格、颜色：漆画(WD-A03)\n5．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求。","1．部位：客房区床背景\n4．面层材料品种、规格、颜色：漆画(WD-A03)\n5．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求。","m2",55.54,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[64,"9#","工程名称：9#-K标间客房","49","011207001004","墙面装饰板","1．部位：客房区床头柜处\n2．龙骨材料种类、规格：50mm竖向天地龙骨\n3．基层材料种类、规格：12mm阻燃夹板\n4．面层材料品种、规格、颜色：橡木饰面（WD-A01）\n5．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：客房区床头柜处\n4．面层材料品种、规格、颜色：橡木饰面（WD-A01）\n5．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",20.64,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[65,"9#","工程名称：9#-K标间客房","52","011207001007","墙面装饰板","1．部位：床头背景墙、电视背景墙下部\n2．龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n3．基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板\n4．面层材料品种、规格、颜色：12mm橡木饰面（WD-A01）\n5．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：床头背景墙、电视背景墙下部\n4．面层材料品种、规格、颜色：12mm橡木饰面（WD-A01）\n5．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",68.33,null,{"$f":"J67*K67","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[66,"9#","工程名称：9#-K标间客房","53","011207001008","墙面装饰板","1．部位：电视背景墙\n2．龙骨材料种类、规格：50mm竖向天地龙骨\n3．基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板\n4．面层材料品种、规格、颜色：22mm橡木饰面格栅（WD-A01A），造型15mm宽*10mm深\n5．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：电视背景墙\n4．面层材料品种、规格、颜色：22mm橡木饰面格栅（WD-A01A），造型15mm宽*10mm深\n5．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",36.66,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[67,"9#","工程名称：9#-K标间客房","54","011207001009","墙面装饰板","1．部位：电视背景墙\n2．龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n3．基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板\n4．面层材料品种、规格、颜色：22mm橡木饰面格栅（WD-A01A），造型15mm宽*10mm深\n5．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：电视背景墙\n4．面层材料品种、规格、颜色：22mm橡木饰面格栅（WD-A01A），造型15mm宽*10mm深\n5．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",6.56,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[68,"9#","工程名称：9#-K标间客房","55","011207001010","墙面装饰板","1．部位：电视背景墙上部、卧室窗侧墙面\n2．龙骨材料种类、规格：50mm竖向天地龙骨\n3．基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板\n4．面层材料品种、规格、颜色：12mm橡木饰面（WD-A01）\n5．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：电视背景墙上部、卧室窗侧墙面\n4．面层材料品种、规格、颜色：12mm橡木饰面（WD-A01）\n5．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",217.69,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[69,"9#","工程名称：9#-K标间客房","57","011207001012","墙面装饰板","1．部位：卧室墙面\n2．基层材料种类、规格：9mm硅酸钙板，局部硅酸钙板加固报价综合考虑\n3．面层材料品种、规格、颜色：12mm橡木饰面（WD-A01）\n4．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n5．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n6．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：卧室墙面\n3．面层材料品种、规格、颜色：12mm橡木饰面（WD-A01）\n4．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n5．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n6．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",69.15,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[70,"9#","工程名称：9#-K标间客房","58","011207001013","墙面装饰板","1．部位：卧室、玄关墙面\n2．基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板+10mm肋条，局部阻燃夹板加固报价综合考虑\n3．面层材料品种、规格、颜色：12mm橡木饰面（WD-A01）\n4．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n5．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n6．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：卧室、玄关墙面\n3．面层材料品种、规格、颜色：12mm橡木饰面（WD-A01）\n4．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n5．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n6．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",209.19,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[71,"9#","工程名称：9#-K标间客房","80","ZB010101001003","橡木饰面书桌","1．部位：卧室电视背景墙\n2．书桌尺寸：390mm宽*180mm高*4870mm长，局部宽尺寸不一致报价综合考虑\n3．龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n4．基层材料质种类、规格：9mm阻燃夹板\n5．面层材料品种、规格、颜色：12mm橡木饰面（WD-A01）\n6．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n7．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n8．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：卧室电视背景墙\n2．书桌尺寸：390mm宽*180mm高*4870mm长，局部宽尺寸不一致报价综合考虑\n5．面层材料品种、规格、颜色：12mm橡木饰面（WD-A01）\n6．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n7．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n8．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m",108.51,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[72,"9#","工程名称：9#-K标间客房","81","WB011501001001","玄关柜","1．规格：长3840mm*宽600mm*高3000mm\n2．龙骨材质种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）、30*30mm木方/50*30mm木方等(阻燃处理)\n3．基层板材质种类、规格：9mm阻燃夹板、12mm阻燃夹板等基层类型及厚度综合考虑\n4．柜体材料种类、规格：12mm橡木饰面（WD-A01）柜体、布艺硬包饰面(WC-A03)、橡木饰面抽屉柜+6mm超白钢化玻璃、不锈钢门把手、不锈钢踢脚线(MT-A01)等；中间区域柜顶400*900mm木工板加固至少能承重30KG报价综合考虑\n5. 柜门材质种类、规格：木工板基层+12mm橡木饰面（WD-A01），具体柜门由专业厂家二次深化\n6．五金种类、规格：单价包含挂衣杆、雨伞架、U型报纸槽、暗藏合页、抽屉滑轨、阻尼隔振胶垫、烟斗铰链、柜门锁、灯槽成型等\n7．按立面投影面积计算\n8．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n9．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n10．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．规格：长3840mm*宽600mm*高3000mm\n4．柜体材料种类、规格：12mm橡木饰面（WD-A01）柜体、橡木饰面抽屉柜+6mm超白钢化玻璃、不锈钢门把手等；中间区域柜顶400*900mm木工板加固至少能承重30KG报价综合考虑\n5. 柜门材质种类、规格：木工板基层+12mm橡木饰面（WD-A01），具体柜门由专业厂家二次深化\n6．五金种类、规格：单价包含挂衣杆、雨伞架、U型报纸槽、暗藏合页、抽屉滑轨、阻尼隔振胶垫、烟斗铰链、柜门锁、灯槽成型等\n7．按立面投影面积计算\n8．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n9．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n10．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",257.75,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[73,"9#","工程名称：9#-K标间客房","83","WB011501001003","洗手台+柜体","1. 部位：卫生间\n2．规格：长1700mm*宽600mm*高870mm\n3．龙骨材料种类、规格：局部热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n4．面层材料品种、规格、颜色：18mm星白大理石(ST-A02)台面及挡水条、橡木饰面柜体及橡木饰面隔板（WD-A01 ）、局部1.2mm厚黄古铜不锈钢(MT-A01)装饰嵌条、踢脚线及包边，单价包含灯槽成型等\n5. 所有石材材料在施工前须做六面防护处理,石材结晶，以保证防水、防腐、防污、防油\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，倒角，磨边、切割等加工费不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：卫生间\n2．规格：长1700mm*宽600mm*高870mm\n3．龙骨材料种类、规格：局部热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n4．面层材料品种、规格、颜色：橡木饰面柜体及橡木饰面隔板（WD-A01 ）、局部1.2mm厚黄古铜不锈钢(MT-A01)装饰嵌条及包边，单价包含灯槽成型等\n5. 所有石材材料在施工前须做六面防护处理,石材结晶，以保证防水、防腐、防污、防油\n6. 施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，倒角，磨边、切割等加工费不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7. 未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m",36.34,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[74,"9#","工程名称：9#-K标间客房","86","011502002001","木质装饰线","1．部位：电视背景墙处\n2．线条材料品种、规格、颜色：30*30mm橡木饰面半圆弧装饰线条（WD-A01 ）\n3．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n4．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：电视背景墙处\n2．线条材料品种、规格、颜色：30*30mm橡木饰面半圆弧装饰线条（WD-A01 ）\n3．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n4．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m",189.17,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[75,"9#","工程名称：9#-K标间客房","87","011502002002","木质装饰线","1．部位：窗边哑口套处、玄关阳角处等\n2．线条材料品种、规格、颜色：50*50mm橡木饰面弧形装饰线条（WD-A01 ）\n3．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n4．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：窗边哑口套处、玄关阳角处等\n2．线条材料品种、规格、颜色：50*50mm橡木饰面弧形装饰线条（WD-A01 ）\n3．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n4．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m",315.28,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[76,"9#","工程名称：9#-总统套房","3","010801001001","入户门","1. 部位：总统套入户门\n2．门室内侧外框尺寸：2050*3000mm，室外侧外框尺寸详见设计文件\n3．龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n4．基层材料种类、规格：基层类型及厚度综合考虑，具体详见设计文件\n5．门套材料种类、规格：12mm暖白色实木烤漆板(WD-C01)、100mm白色实木烤漆板造型装饰线(WD-C01)\n6．门楣材料种类、规格：12mm暖白色实木烤漆板(WD-C01)\n7．门扇饰面材质种类、规格：12mm暖白色实木烤漆板门板及对应的造型木质装饰线条(WD-C01)\n8．五金品种、规格：包含但不限于凸轮暗藏闭门器、门底挡尘条、猫眼、防盗链、门碰、暗藏五金合页(选型一侧三副)、消音胶条等五金件,门锁此处不计入\n9．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理，满足自动关闭及防烟性能\n10．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n11．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：总统套入户门\n2．门室内侧外框尺寸：2050*3000mm，室外侧外框尺寸详见设计文件\n5．门套材料种类、规格：12mm暖白色实木烤漆板(WD-C01)、100mm白色实木烤漆板造型装饰线(WD-C01)\n6．门楣材料种类、规格：12mm暖白色实木烤漆板(WD-C01)\n7．门扇饰面材质种类、规格：12mm暖白色实木烤漆板门板及对应的造型木质装饰线条(WD-C01)\n8．五金品种、规格：包含但不限于凸轮暗藏闭门器、门底挡尘条、猫眼、防盗链、门碰、暗藏五金合页(选型一侧三副)、消音胶条等五金件,门锁此处不计入\n9．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理，满足自动关闭及防烟性能\n10．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n11．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","樘",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[77,"9#","工程名称：9#-总统套房","4","010801001002","入户门","1. 部位：服务通道处\n2．门室内侧外框尺寸：1180*3000mm，室外侧外框尺寸详见设计文件\n3．门套材料种类、规格：室内侧15mm阻燃夹板+橡木饰面门套(WD-A01 )，过道侧1.2mm黄古铜不锈钢线条(MT-A01)\n4．门楣材料种类、规格：15mm阻燃夹板+9mm阻燃夹板+橡木饰面门楣（WD-A01）\n5．门扇饰面材质种类、规格：橡木饰面入户门(WD-A01)，包含20mm细木工板成品门芯、30*30*3mm热镀锌方通钢龙骨，双面9mm阻燃夹板，外侧1.2mm古铜拉丝不锈钢（防指纹）线条(MT-A01)\n6．五金品种、规格：包含但不限于凸轮暗藏闭门器、门底挡尘条、猫眼、防盗链、门碰、暗藏五金合页(选型一侧三副)、消音胶条等五金件,门锁此处不计入\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1.部位：服务通道处\n2．门室内侧外框尺寸：1180*3000mm，室外侧外框尺寸详见设计文件\n3．门套材料种类、规格：橡木饰面门套(WD-A01 )，过道侧1.2mm黄古铜不锈钢线条(MT-A01)\n4．门楣材料种类、规格：15mm阻燃夹板+9mm阻燃夹板+橡木饰面门楣（WD-A01）\n5．门扇饰面材质种类、规格：橡木饰面入户门(WD-A01)，包含20mm细木工板成品门芯、30*30*3mm热镀锌方通钢龙骨，双面9mm阻燃夹板\n6．五金品种、规格：包含但不限于凸轮暗藏闭门器、门底挡尘条、猫眼、防盗链、门碰、暗藏五金合页(选型一侧三副)、消音胶条等五金件,门锁此处不计入\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另\n计，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","樘",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[78,"9#","工程名称：9#-总统套房","5","011207001001","木饰面暗门","1．部位：中厅电视景墙暗门\n2．基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板\n3．面层材料品种、规格、颜色：布艺硬包(9mm雪弗板+扪布饰面)(WC-C01)+12mm暖白色实木烤漆板背板(WD-C01)1.2mm喷砂青铜不锈钢包边(MT-C01)\n4．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n5．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n6．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：中厅电视景墙暗门\n2．基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板\n3．面层材料品种、规格、颜色：布艺硬包(9mm雪弗板+扪布饰面)(WC-C01)+12mm暖白色实木烤漆板背板(WD-C01)1.2mm喷砂青铜不锈钢包边(MT-C01)\n4．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n5．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n6．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",3.78,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[79,"9#","工程名称：9#-总统套房","6","010801001003","木质造型双开门","1. 部位：木饰面造型双开门\n2．龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n3．基层材料种类、规格：基层类型及厚度综合考虑，具体详见设计文件\n4．门套材料种类、规格：12mm暖白色实木烤漆板(WD-C01)、100mm白色实木烤漆板造型装饰线(WD-C01)\n5．门楣材料种类、规格：12mm暖白色实木烤漆板(WD-C01)\n6．门扇饰面材质种类、规格：12mm暖白色实木烤漆板门板及对应的造型木质装饰线条(WD-C01)\n8．五金品种、规格：包含但不限于凸轮暗藏闭门器、门底挡尘条、门碰、暗藏五金合页(选型一侧三副)、消音胶条等五金件,门锁此处报价不考虑，另计\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理，满足自动关闭及防烟性能\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：木饰面造型双开门\n4．门套材料种类、规格：12mm暖白色实木烤漆板(WD-C01)、100mm白色实木烤漆板造型装饰线(WD-C01)\n5．门楣材料种类、规格：12mm暖白色实木烤漆板(WD-C01)\n6．门扇饰面材质种类、规格：12mm暖白色实木烤漆板门板及对应的造型木质装饰线条(WD-C01)\n8．五金品种、规格：包含但不限于凸轮暗藏闭门器、门底挡尘条、门碰、暗藏五金合页(选型一侧三副)、消音胶条等五金件,门锁此处报价不考虑，另计\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理，满足自动关闭及防烟性能\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",13.87,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[80,"9#","工程名称：9#-总统套房","7","010801001004","木质造型单开门","1. 部位：木饰面造型单开门\n2．龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n3．基层材料种类、规格：基层类型及厚度综合考虑，具体详见设计文件\n4．门套材料种类、规格：12mm暖白色实木烤漆板(WD-C01)、100mm白色实木烤漆板造型装饰线(WD-C01)\n5．门楣材料种类、规格：12mm暖白色实木烤漆板(WD-C01)\n6．门扇饰面材质种类、规格：12mm暖白色实木烤漆板门板及对应的造型木质装饰线条(WD-C01)包含但不限于凸轮暗藏闭门器、门底挡尘条、门碰、暗藏五金合页(选型一侧三副)、消音胶条等五金件,门锁此处报价不考虑，另计\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理，满足自动关闭及防烟性能\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：木饰面造型单开门\n4．门套材料种类、规格：12mm暖白色实木烤漆板(WD-C01)、100mm白色实木烤漆板造型装饰线(WD-C01)\n5．门楣材料种类、规格：12mm暖白色实木烤漆板(WD-C01)\n6．门扇饰面材质种类、规格：12mm暖白色实木烤漆板门板及对应的造型木质装饰线条(WD-C01)包含但不限于凸轮暗藏闭门器、门底挡尘条、门碰、暗藏五金合页(选型一侧三副)、消音胶条等五金件,门锁此处报价不考虑，另计\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理，满足自动关闭及防烟性能\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",34.47,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[81,"9#","工程名称：9#-总统套房","8","010801001005","木质造型双推移门","1. 部位：木饰面造型双开吊轨移门\n2．龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n3．基层材料种类、规格：基层类型及厚度综合考虑，具体详见设计文件\n4．门套材料种类、规格：12mm暖白色实木烤漆板(WD-C01)、100mm白色实木烤漆板造型装饰线(WD-C01)\n5．门楣材料种类、规格：12mm暖白色实木烤漆板(WD-C01)\n6．门扇饰面材质种类、规格：蜂窝底复合门芯+12mm暖白色实木烤漆板门板及对应的造型木质装饰线条(WD-C01)\n7．五金品种、规格：包含但不限于平移门吊轨系统、移门限位器等五金件,门锁此处报价不考虑，另计\n8．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理，满足自动关闭及防烟性能\n9．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n10．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：木饰面造型双开吊轨移门\n4．门套材料种类、规格：12mm暖白色实木烤漆板(WD-C01)、100mm白色实木烤漆板造型装饰线(WD-C01)\n5．门楣材料种类、规格：12mm暖白色实木烤漆板(WD-C01)\n6．门扇饰面材质种类、规格：蜂窝底复合门芯+12mm暖白色实木烤漆板门板及对应的造型木质装饰线条(WD-C01)\n7．五金品种、规格：包含但不限于平移门吊轨系统、移门限位器等五金件,门锁此处报价不考虑，另计\n8．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理，满足自动关闭及防烟性能\n9．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n10．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",{"v":8.4,"d":"8.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[82,"9#","工程名称：9#-总统套房","9","010801001006","木质造型单推移门","1. 部位：木饰面造型单开吊轨移门\n2．龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n3．基层材料种类、规格：基层类型及厚度综合考虑，具体详见设计文件\n4．门套材料种类、规格：12mm暖白色实木烤漆板(WD-C01)、100mm白色实木烤漆板造型装饰线(WD-C01)\n5．门楣材料种类、规格：12mm暖白色实木烤漆板(WD-C01)\n6．门扇饰面材质种类、规格：蜂窝底复合门芯+12mm暖白色实木烤漆板门板及对应的造型木质装饰线条(WD-C01)\n7．五金品种、规格：包含但不限于平移门吊轨系统、移门限位器等五金件,门锁此处报价不考虑，另计\n8．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理，满足自动关闭及防烟性能\n9．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n10．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：木饰面造型单开吊轨移门\n4．门套材料种类、规格：12mm暖白色实木烤漆板(WD-C01)、100mm白色实木烤漆板造型装饰线(WD-C01)\n5．门楣材料种类、规格：12mm暖白色实木烤漆板(WD-C01)\n6．门扇饰面材质种类、规格：蜂窝底复合门芯+12mm暖白色实木烤漆板门板及对应的造型木质装饰线条(WD-C01)\n7．五金品种、规格：包含但不限于平移门吊轨系统、移门限位器等五金件,门锁此处报价不考虑，另计\n8．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理，满足自动关闭及防烟性能\n9．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n10．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",{"v":14.4,"d":"14.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[83,"9#","工程名称：9#-总统套房","55","011207001002","墙面装饰板","1．部位：墙大面、哑口套平面处\n2．基层材料种类、规格：：9mm阻燃夹板+10mm肋条\n3．面层材料品种、规格、颜色：12mm暖白色实木烤漆板(WD-C01)，含5mm工艺缝\n4．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n5．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：墙大面、哑口套平面处\n3．面层材料品种、规格、颜色：12mm暖白色实木烤漆板(WD-C01)，含5mm工艺缝\n4．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n5．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",336.34,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[84,"9#","工程名称：9#-总统套房","56","011207001003","墙面装饰板","1．部位：床头背景墙两侧\n2．龙骨材料种类、规格：50mm竖向天地轻钢龙骨间距@300mm等\n3．基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板\n4．面层材料品种、规格、颜色：12mm暖白色实木烤漆板(WD-C01)，含5mm工艺缝\n5．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：床头背景墙两侧\n4．面层材料品种、规格、颜色：12mm暖白色实木烤漆板(WD-C01)，含5mm工艺缝\n5．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n6．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n7．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",1.65,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[85,"9#","工程名称：9#-总统套房","57","011502002001","木质装饰线","1．部位：墙面\n2．线条材料品种、规格、颜色异形40*15mm白色实木烤漆板线条（WD-C01）\n3．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n4．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：墙面\n2．线条材料品种、规格、颜色异形40*15mm白色实木烤漆板线条（WD-C01）\n3．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n4．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m",872.21,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[86,"9#","工程名称：9#-总统套房","58","011502002002","木质装饰线","1．部位：窗口处\n2．线条材料品种、规格、颜色：异形100*36mm白色实木烤漆板线条（WD-C01）\n3．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n4．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：窗口处\n2．线条材料品种、规格、颜色：异形100*36mm白色实木烤漆板线条（WD-C01）\n3．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n4．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m",210.61,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[87,"9#","工程名称：9#-总统套房","59","011502002003","木质装饰线","1．部位：夫人房、主人房床头背景墙\n2．线条材料品种、规格、颜色：异形70*36mmmm白色实木烤漆板线条（WD-C01）\n3．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n4．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：夫人房、主人房床头背景墙\n2．线条材料品种、规格、颜色：异形70*36mmmm白色实木烤漆板线条（WD-C01）\n3．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n4．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m",{"v":29.1,"d":"29.10"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[88,"9#","工程名称：9#-总统套房","60","011502002004","木质装饰线","1．部位：健身房窗边垭口套、警卫室电梯门套\n2．线条材料品种、规格、颜色：异形60*50mm白色实木烤漆板线条（WD-C01）\n3．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n4．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：健身房窗边垭口套、警卫室电梯门套\n2．线条材料品种、规格、颜色：异形60*50mm白色实木烤漆板线条（WD-C01）\n3．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n4．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m",16.72,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[89,"9#","工程名称：9#-总统套房","68","011207001009","墙面装饰板","1．部位：中厅、餐厅、视听室\n2．基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板\n3．面层材料品种、规格、颜色：22mm暖白色实木烤漆板格栅(WD-C01A)，造型深15mm*10mm\n4．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n5．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n6．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：中厅、餐厅、视听室\n3．面层材料品种、规格、颜色：22mm暖白色实木烤漆板格栅(WD-C01A)，造型深15mm*10mm\n4．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n5．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n6．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",42.65,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[90,"9#","工程名称：9#-总统套房","69","011210006001","其他隔断","1．部位：餐厅屏风\n2．龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n+．基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板、背面喷黑处理\n3．面层材料品种、规格、颜色：22mm暖白色实木烤漆板格栅(WD-C01A)，造型15mm*10mm深，两侧1.2mm深古铜色不锈钢(MT-C02)包边\n4．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n5．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n6．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：餐厅屏风\n3．面层材料品种、规格、颜色：22mm暖白色实木烤漆板格栅(WD-C01A)，造型15mm*10mm深\n4．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n5．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n6．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[91,"9#","工程名称：9#-总统套房","70","011207001010","墙面装饰板","1．部位：视听室\n2．基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板\n3．面层材料品种、规格、颜色：成品吸音体（松木）WD-C03，A级防火\n4．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n5．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n6．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：视听室\n3．面层材料品种、规格、颜色：成品吸音体（松木）WD-C03，A级防火\n4．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n5．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n6．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",17.86,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[92,"9#","工程名称：9#-总统套房","109","WB011501001001","吧台","1．规格：长1900mm*宽850mm*高1100mm\n2．龙骨材质种类、规格：热镀锌钢龙骨（规格型号综合考虑）\n3．基层板材质种类、规格：9mm阻燃夹板、12mm阻燃夹板等基层类型及厚度综合考虑\n4．材料种类：12mm木饰面(WD-C02)、木饰面(木线条)、18mm塞尚灰大理石(ST-C04)、1.2mm深古铜色不锈钢(MT-C02)\n5．五金种类、规格：单价包含冰箱散热孔、五金铰链、10*10mm凹槽工艺缝、抽屉制作等\n6．按照立面投影面积计算\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．规格：长1900mm*宽850mm*高1100mm\n4．材料种类：12mm木饰面(WD-C02)、木饰面(木线条)\n5．五金种类、规格：单价包含冰箱散热孔、五金铰链、10*10mm凹槽工艺缝、抽屉制作等\n6．按照立面投影面积计算\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m",{"v":1.9,"d":"1.90"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[93,"9#","工程名称：9#-总统套房","110","WB011501001002","衣帽柜","1．规格：宽600mm*高3000mm\n2．龙骨材质种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）、木龙骨等\n3．基层板材质种类、规格：基层类型及厚度综合考虑，具体详见设计文件\n4．材料种类：12mm木饰面（WD-A01）、布艺硬包(9mm雪弗板+扪布饰面)(WC-C01)、1.2mm深古铜色不锈钢立板及踢脚线(MT-C02)、橡木饰面抽屉柜、不锈钢门把手、成品镜等\n5．五金种类、规格：单价包含挂衣杆、五金合页、抽屉滑轨、暗装铰链、阻尼隔振胶垫、暗藏灯槽等\n6．按照立面投影面积计算\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．规格：宽600mm*高3000mm\n4．材料种类：12mm木饰面（WD-A01）、1.2mm深古铜色不锈钢立板、橡木饰面抽屉柜、不锈钢门把手、成品镜等\n5．五金种类、规格：单价包含挂衣杆、五金合页、抽屉滑轨、暗装铰链、阻尼隔振胶垫、暗藏灯槽等\n6．按照立面投影面积计算\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",25.48,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[94,"9#","工程名称：9#-总统套房","111","011505010003","梳妆一体柜","1. 部位：SPA\n2．规格：长3440*宽750mm*高3000mm\n3．龙骨材质种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）、木龙骨等\n4．基层板材质种类、规格：基层类型及厚度综合考虑，具体详见设计文件\n5．材料种类：12mm厚橡木饰面（WD-A01）、20mm绿玉石大理石(ST-C02)、20mm鎏金白玉大理石台面(ST-C03)、5mm银镜饰面(MR-C01)、1.2mm深古铜色不锈钢踢脚线及装饰条(MT-C02)、橡木饰面抽屉柜、不锈钢门把手、成品镜等\n6．五金种类、规格：单价包含挂衣杆、五金合页、抽屉滑轨、暗装铰链、阻尼隔振胶垫、暗藏灯槽等\n7．按照立面投影面积计算\n8．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n9．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n10．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：SPA\n2．规格：长3440*宽750mm*高\n3000mm\n5．材料种类：12mm厚橡木饰面（WD-A01）、橡木饰面抽屉柜、不锈钢门把手、成品镜等\n6．五金种类、规格：单价包含挂衣杆、五金合页、抽屉滑轨、暗装铰链、阻尼隔振胶垫、暗藏灯槽等\n7．按照立面投影面积计算\n8．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n9．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n10．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",10.32,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[95,"9#","工程名称：9#-总统套房","112","011505010004","洗手台+收纳柜体","1. 部位：卫生间\n2．规格：长2500*宽600mm*高3020mm\n3．龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（规格型号综合考虑）、局部C50轻钢龙骨\n4．基层材料种类：双层9mm水泥纤维板、9mm阻燃夹板、12mm硅酸钙板等\n5. 面层材料品种、规格、颜色：20mm鎏金白玉大理石(ST-C03)、12mm木饰面(WD-A01)、定制20*30mm金属线条(MT-C01)、定制R20金属线条(MT-C01)、1.2mm喷砂青铜不锈钢踢脚线(MT-C01)、内嵌筒灯、局部防雾镜(防雾膜)、定制金属拉手(MT-C01)\n6．镜面玻璃品种、规格：5mm银镜饰面(MR-C01)\n7．镜框材料种类、规格：1.2mm喷砂青铜不锈钢(MT-C01)\n8．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n9．所有石材材料在施工前须做六面防护处理,石材结晶，以保证防水、防腐、防污、防油\n10．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n11．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1.部位：卫生间\n2．规格：长2500*宽600mm*高3020mm\n5. 面层材料品种、规格、颜色：12mm木饰面(WD-A01)、定制金属拉手(MT-C01)、内嵌筒灯、局部防雾镜(防雾膜)\n8．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n9．所有石材材料在施工前须做六面防护处理,石材结晶，以保证防水、防腐、防污、防油\n10．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n11．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",{"v":15.1,"d":"15.10"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[96,"9#","工程名称：9#-总统套房","113","WB011501001003","洗手台+柜体","1. 部位：理发室\n2．规格：长4114*宽750mm*高850mm\n3．龙骨材质种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）、木龙骨等\n4．基层板材质种类、规格：基层类型及厚度综合考虑，具体详见设计文件\n5．材料种类：12mm木饰面（WD-A01）、18mm鎏金白玉大理石台面(ST-C03)、1.2mm深古铜色不锈钢踢脚线及装饰条(MT-C02)、橡木饰面抽屉柜、不锈钢门把手、成品镜等\n6．五金种类、规格：单价包含挂衣杆、五金合页、抽屉滑轨、暗装铰链、阻尼隔振胶垫、暗藏灯槽等\n7．按照立面投影面积计算\n8．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n9．所有石材材料在施工前须做六面防护处理,石材结晶，以保证防水、防腐、防污、防油\n10．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n11．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1. 部位：理发室\n2．规格：长4114*宽750mm*高850mm\n5．材料种类：12mm木饰面（WD-A01）、橡木饰面抽屉柜、不锈钢门把手、成品镜等\n6．五金种类、规格：单价包含挂衣杆、五金合页、抽屉滑轨、暗装铰链、阻尼隔振胶垫、暗藏灯槽等\n7．按照立面投影面积计算\n8．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n9．所有石材材料在施工前须做六面防护处理,石材结晶，以保证防水、防腐、防污、防油\n10．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，投标人综合考虑报价，加工、切割、折边、损耗等不另计，中标后综合单价不予调整\n11．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m",4.11,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[97,"9#","工程名称：9#-总统套房","115","011210005001","成品隔断","1．部位：餐厅卫生间\n2．龙骨材料种类、规格：热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n3．基层材料种类、规格：9mm阻燃夹板\n4．面层材料品种、规格、颜色：12mm木饰面(WD-C01)、1.2mm深古铜色不锈钢踢脚线(MT-C02)\n5．五金种类、规格：拉手、合页等\n6．按外立面投影面积计算\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：餐厅卫生间\n4．面层材料品种、规格、颜色：12mm木饰面(WD-C01)\n5．五金种类、规格：拉手、合页等\n6．按外立面投影面积计算\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",5.64,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[98,"9#","工程名称：9#-总统套房","116","011207001015","墙面装饰板","1．部位：餐厅\n3．龙骨材料种类、规格：局部热镀锌钢龙骨（不分规格型号，投标人综合考虑）\n2. 基层材料种类、规格：9mm硅酸钙板喷黑处理\n2．面层材料品种、规格、颜色：22mm暖白色实木烤漆板格栅(WD-C01A)，造型15mm*10mm深，1.2mm深古铜色不锈钢包边(MT-C02)\n5．五金种类、规格：拉手、合页等\n6．按外立面投影面积计算\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","1．部位：餐厅\n2．面层材料品种、规格、颜色：22mm暖白色实木烤漆板格栅(WD-C01A)，造型15mm*10mm深\n5．五金种类、规格：拉手、合页等\n6．按外立面投影面积计算\n7．防护材料种类：所有装修用木材均应进行防火、防腐处理\n8．施工时面层颜色、样式由甲方和设计单位确认选样，加工、排版损耗等不另计，投标人综合考虑报价，中标后综合单价不予调整\n9．未尽事宜详见设计图纸、图集、设计补充说明、招标文件、政府相关文件及规范等其它资料，满足验收要求","m2",{"v":9,"d":"9.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["总价（元）",{"$nulls":10},{"$f":"SUM(L3:L100)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]