{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["报价汇总表","门窗型材报价","门窗玻璃报价","配件","品牌推荐表"],"not_rendered":{"external_links":2,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价汇总表","index":0,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,2],[6,0,6,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["物资公司2026年铝合金门窗年度采购及安装项目"]
["序号","名称","金额（元）"]
[1,"型材报价",0]
[2,"玻璃报价",0]
[3,"配件报价",0]
[4,"合计",0]

{"sheet":"门窗型材报价","index":1,"n_rows":18,"n_cols":7,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,6],[2,1,4,1],[5,1,6,1],[7,1,10,1],[11,1,13,1],[17,0,17,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["物资公司2026年铝合金门窗年度采购及安装项目（型材）"]
["序号","系列名称","门窗类型","单位","数量","综合单价（元）","小计（元）"]
[1,"60系列","断热铝合金平开窗/悬窗","㎡",{"v":600,"d":"600.00"},null,0]
[2,null,"断热铝合金平开门","㎡",{"v":400,"d":"400.00"},null,0]
[3,null,"普通铝合金平开窗/悬窗","㎡",{"v":64,"d":"64.00"},null,0]
[4,"80系列","断热铝合金平开窗/悬窗","㎡",{"v":4500,"d":"4,500.00"},null,0]
[5,null,"断热铝合金平开门","㎡",{"v":691,"d":"691.00"},null,0]
[6,"90系列","断热铝合金平开窗/悬窗","㎡",{"v":1000,"d":"1,000.00"},null,0]
[7,null,"断热铝合金推拉窗","㎡",{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,0]
[8,null,"断热铝合金推拉门","㎡",{"v":600,"d":"600.00"},null,0]
[9,null,"普通铝合金推拉窗","㎡",{"v":192,"d":"192.00"},null,0]
[10,"100系列","断热铝合金平开窗/悬窗","㎡",{"v":124,"d":"124.00"},null,0]
[11,null,"断热铝合金地弹门","㎡",{"v":200,"d":"200.00"},null,0]
[12,null,"断热铝合金门联窗","㎡",{"v":300,"d":"300.00"}]
[13,"120系列","断热铝合金系统窗","㎡",{"v":46,"d":"46.00"},null,0]
[14,"35-50系列","铝合金极窄门","㎡",{"v":600,"d":"600.00"},null,0]
[15,"合计",{"$nulls":4},0]
["备注：\n  1.门窗型材壁厚：外门不小于2.2mm,内门不小于2.0mm，外窗不小于1.8mm,内窗不小于1.4mm。\n  2.以上报价包含门窗隔热条、门套、锁具、把手、五金、防撞标志、附件等，所有五金配件品牌参考品牌推荐表，凡门窗与墙身交接处,除用水泥砂浆嵌实严密外，内外侧用防水硅胶密封,以防渗水。            \n  3.具体做法：门窗具体做法、性能指标详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求。\n  4.铝合金门窗型材计算规则：\n   （1）型材面积按门窗深化图纸洞口面积结算。\n   （2）型材颜色根据设计要求调整，价格不调整。\n   （3）消防救援窗参考同类型型材价格。\n   （4）单独洞口包含固定窗和开启扇/门（推拉窗、平开窗、悬窗、推拉门、平开门、地弹门）任意两种时，固定窗按对应开启窗/门（推拉窗、平开窗、悬窗、推拉门、平开门、地弹门）价格计算。\n   （5）单独洞口内同时存在悬窗与推拉窗时，型材按面积较大的窗型单价计算。\n  5.以上报价均包含型材损耗费、加工费、运输费、卸货搬运费、安装费、人工费、合理利润及增值税（税率13%）等完成本工程所需的全部费用。\n  6.本清单所列数量为暂定数量，最终根据具体项目实际发生量据实结算；本清单所列门窗型材（含五金、密封、防水处理等）、玻璃、配件为完成铝合金门窗工程所需的全部费用，除甲方出具的书面变更外，不再发生任何其他费用。"]

{"sheet":"门窗玻璃报价","index":2,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,5],[23,0,23,5],[24,0,26,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["物资公司2026年铝合金门窗年度采购及安装项目（玻璃）"]
["序号","玻璃类型","单位","数量","综合单价（元）","小计（元）"]
[1,"5Low-E+9A/Ar+5","㎡",{"v":123,"d":"123.00"},null,0]
[2,"5Low-E+12A/Ar+5","㎡",{"v":442,"d":"442.00"},null,0]
[3,"5Low-E+15A/Ar+5","㎡",{"v":166,"d":"166.00"},null,0]
[4,"5Low-E+19A/Ar(百叶)+5","㎡",{"v":2600,"d":"2,600.00"},null,0]
[5,"5Low-E+20A/Ar+5","㎡",{"v":931,"d":"931.00"},null,0]
[6,"6Low-E+12A/Ar+6","㎡",{"v":2700,"d":"2,700.00"},null,0]
[7,"6双银Low-E+12A/Ar+6","㎡",{"v":439,"d":"439.00"},null,0]
[8,"6双银Low-E+16A/Ar+6","㎡",{"v":442,"d":"442.00"},null,0]
[9," 6双银Low-E+19A/Ar+6","㎡",{"v":240,"d":"240.00"},null,0]
[10,"6Low-E+19(百叶)A/Ar+6","㎡",{"v":1000,"d":"1,000.00"},null,0]
[11,"6Low-E+20A/Ar+6","㎡",{"v":1000,"d":"1,000.00"},null,0]
[12,"6双银Low-E+20A/Ar+6","㎡",{"v":700,"d":"700.00"},null,0]
[13,"乙级6mm双层中空防火玻璃","㎡",{"v":200,"d":"200.00"},null,0]
[14,"钢化5mm单玻","㎡",{"v":156,"d":"156.00"},null,0]
[15,"钢化6mm单玻","㎡",{"v":260,"d":"260.00"},null,0]
[16,"钢化8mm单玻","㎡",{"v":138,"d":"138.00"},null,0]
[17,"钢化12mm单玻","㎡",{"v":106,"d":"106.00"},null,0]
[18,"钢化15mm单玻","㎡",{"v":50,"d":"50.00"},null,0]
[19,"磨砂加工费","㎡",{"v":710,"d":"710.00"},null,0]
[20,"长虹玻璃/艺术玻璃","㎡",{"v":168,"d":"168.00"},null,0]
[21,"合计",{"$nulls":3},0]
["备注：1.铝合金门窗玻璃计算规则：\n      （1）玻璃面积按门窗深化图纸洞口面积结算；\n      （2）玻璃颜色根据设计要求调整，价格不调整；\n      （3）消防救援窗参考同类型玻璃价格。\n      2.以上报价均含钢化工艺，报价包含玻璃损耗费、加工费、运输费、卸货搬运费、安装费、人工费、合理利润及增值税（税率13%）等。\n      3.本清单所列数量为暂定数量，最终根据具体项目实际发生量据实结算；本清单所列门窗型材（含五金、密封、防水处理等）、玻璃、配件为完成铝合金门窗工程所需的全部费用，除甲方出具的书面变更外，不再发生任何其他费用。"]

{"sheet":"配件","index":3,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,3,3,3],[4,1,6,1],[5,0,6,0],[16,0,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["物资公司2026年铝合金门窗年度采购及安装项目（配件）"]
["序号","名称","纱窗类型","规格参数","单位","数量","综合单价（元）","小计（元）"]
[1,"金刚网纱窗","平开窗/门","型材为普通铝合金，金刚网为不锈钢材质。","㎡",{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,0]
[null,null,"推拉窗/门",null,"㎡",{"v":2000,"d":"2,000.00"},null,0]
[2,"铝合金百叶窗","防雨","壁厚0.8mm","㎡",{"v":300,"d":"300.00"},null,0]
[3,null,"通风","壁厚0.8mm","㎡",{"v":300,"d":"300.00"},null,0]
[null,null,"通风防虫","壁厚0.8mm","㎡",{"v":100,"d":"100.00"},null,0]
[4,"手摇开启装置\n","一控一","1、名称：上悬窗手摇开窗器\n2、类别：一控一，手摇曲臂式\n3、包含构件:连窗座、曲臂、曲臂推杆、支撑支架、摇把、上机及下机、以及直径25和直径32的横竖镀锌传动杆\n4、现场成品保护，安装完成后调试，悬窗可正常开启。\n5.坚朗、合和、杨氏立兴或相当于上述档次的品牌","套",{"v":20,"d":"20.00"},null,0]
[5,"手摇开启装置\n","一控二","1、名称：上悬窗手摇开窗器\n2、类别：一控二，手摇曲臂式\n3、包含构件:连窗座、曲臂、曲臂推杆、支撑支架、摇把、上机及下机、以及直径25和直径32的横竖镀锌传动杆\n4、现场成品保护，安装完成后调试，悬窗可正常开启。\n5.坚朗、合和、杨氏立兴或相当于上述档次的品牌","套",{"v":20,"d":"20.00"},null,0]
[6,"手摇开启装置\n","一控三","1、名称：上悬窗手摇开窗器\n2、类别：一控三，手摇曲臂式\n3、包含构件:连窗座、曲臂、曲臂推杆、支撑支架、摇把、上机及下机、以及直径25和直径32的横竖镀锌传动杆\n4、现场成品保护，安装完成后调试，悬窗可正常开启。\n5.坚朗、合和、杨氏立兴或相当于上述档次的品牌","套",{"v":20,"d":"20.00"},null,0]
[7,"手摇开启装置\n","一控四","1、名称：上悬窗手摇开窗器\n2、类别：一控四，手摇曲臂式\n3、包含构件:连窗座、曲臂、曲臂推杆、支撑支架、摇把、上机及下机、以及直径25和直径32的横竖镀锌传动杆\n4、现场成品保护，安装完成后调试，悬窗可正常开启。\n5.坚朗、合和、杨氏立兴或相当于上述档次的品牌","套",{"v":20,"d":"20.00"},null,0]
[8,"电动开启装置\n","一控一","1、名称：上悬窗电动开窗器\n2、类别：一控一，电动螺杆式\n3、包含构件:二个连窗座、二支电动螺杆、二套支撑支架、1个触控面板开关、1个遥控器\n4、现场成品保护，安装完成后调试，悬窗可正常开启。\n5.坚朗、合和、杨氏立兴或相当于上述档次的品牌。\n6.报价含布线（出控制箱到门窗之间的线）、控制箱等材料及安装费。","套",{"v":20,"d":"20.00"},null,0]
[9,"电动开启装置\n","一控二","1、名称：上悬窗电动开窗器\n2、类别：一控二，电动螺杆式\n3、包含构件:四个连窗座、四支电动螺杆、四套支撑支架、二个触控面板开关、二个遥控器\n4、现场成品保护，安装完成后调试，悬窗可正常开启。\n5.坚朗、合和、杨氏立兴或相当于上述档次的品牌。\n6.报价含布线（出控制箱到门窗之间的线）、控制箱等材料及安装费。","套",{"v":20,"d":"20.00"},null,0]
[10,"电动开启装置\n","一控三","1、名称：上悬窗电动开窗器\n2、类别：一控三，电动螺杆式\n3、包含构件:六个连窗座、六支电动螺杆、六套支撑支架、三个触控面板开关、三个遥控器\n4、现场成品保护，安装完成后调试，悬窗可正常开启。\n5.坚朗、合和、杨氏立兴或相当于上述档次的品牌。\n6.报价含布线（出控制箱到门窗之间的线）、控制箱等材料及安装费。","套",{"v":20,"d":"20.00"},null,0]
[11,"电动开启装置\n","一控四","1、名称：上悬窗电动开窗器\n2、类别：一控四，电动螺杆式\n3、包含构件:八个连窗座、八支电动螺杆、八套支撑支架、四个触控面板开关、四个遥控器\n4、现场成品保护，安装完成后调试，悬窗可正常开启。\n5.坚朗、合和、杨氏立兴或相当于上述档次的品牌。\n6.报价含布线（出控制箱到门窗之间的线）、控制箱等材料及安装费。","套",{"v":20,"d":"20.00"},null,0]
[12,"合计",{"$nulls":5},0]
["备注： 1.纱窗、百页窗按实际面积计算。\n       2.以上报价包含配件材料损耗费、加工费、运输费、卸货搬运费、安装费、人工费、合理利润及增值税（税率13%）等。\n       3.本清单所列数量为暂定数量，最终根据具体项目实际发生量据实结算；本清单所列门窗型材（含五金、密封、防水处理等）、玻璃、配件为完成铝合金门窗工程所需的全部费用，除甲方出具的书面变更外，不再发生任何其他费用。"]

{"sheet":"品牌推荐表","index":4,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,10,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["材料品牌推荐表"]
["门、窗、幕墙","细目名称","推荐品牌","备注"]
[null,"门窗铝型材","亚铝、南平、凤铝、坚美、栋梁、伟业或相当于上述档次的品牌"]
[null,"门窗密封胶","白云、硅宝、之江、中原或相当于上述档次的品牌"]
[null,"幕墙密封胶","白云、硅宝、之江或相当于上述档次的品牌"]
[null,"门窗五金","坚朗、合和、杨氏立兴或相当于上述档次的品牌"]
[null,"塑钢型材","海螺、实德、中财或相当于上述档次的品牌"]
[null,"幕墙铝型材","亚铝、南平、凤铝、坚美或相当于上述档次的品牌"]
[null,"地弹簧","浙江南浔、上海皇冠、广东奔利、GMT 或相当于上述档次的品牌"]
[null,"玻璃","南玻、信义、台玻或相当于上述档次的品牌","颜色根据设计要求调整，价格不调整；达到国家玻璃使用规范要求，所有玻璃必须贴保护膜、带有品牌商标 LOGO标志"]
[null,"不锈钢夹板、驳爪","坚朗、诺托、丝吉利亚或相当于上述档次的品牌型号"]